|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kunde** | |  | | | | | **Verkäufer** |
|  | **Remmele Ulrich Baggerbetrieb** | | |  | | **Bernd Frey** | | |
|  |  | |  | | |
|  | |  | |  |  |  |  | |
|  | | Typenbezeichnung | | G 560 B8x4\*4NA |  | Leergewicht komplett | 10,575 kg | |
|  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  | |
|  | | Radstand | | 3.950 mm |  |  |  | |
|  | |  | Leergewicht VA | 5,358 kg | |
|  | |  | |  |  |
|  | | Rahmenüberhang | | 3.850 mm |

**G 560 B8x4\*4NA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
|  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Pakete & Intelligent Sales** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Ausstattungspakete** | | | | |
|  | 18528J | |  | Fahrerhaus -Ausstattung, Medium Regionalverkehr | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02788C | |  | Klima - Paket, mit Klimaanlage u. autom. Temperaturregelung | |
|  |  | |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Motoren** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Motor** | | | | |
|  | 00408UA | |  | Motor, DC13 173 560 PS Euro 6 (412 kW) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00142H | |  | Hubraum, 13 l | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02471J | |  | Emissionsbegrenzung, Euro 6 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03636A | |  | NOx-Kontrolle, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03829A | |  | Ölstandanzeige, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 04185A | |  | Luftkompressor mit Kupplung, mit | |
|  |  | | | | |
|  | **Antriebsart** | | | | |
|  | 04034A | |  | Antrieb, Verbrennungsmotor | |
|  |  | | | | |
|  | **Motornebenantrieb** | | | | |
|  | 04827E | |  | Motornebenantrieb, ED10R WBP1 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03543A | |  | elektr. Vorbereitung Motornebenantrieb, 1-Kreis | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Lufteinlass** | | | | |
|  | 02253E | |  | Lufteinlass, vorne | |
|  |  | | | | |
|  | **Schalldämpfer** | | | | |
|  | 00392S | |  | Schalldämpferaustritt, nach unten | |
|  |  | |  |  | |
|  | 04329G | |  | Schalldämpferlänge, 685 mm | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Getriebe** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Getriebe** | | | | |
|  | 00017WA | |  | Getriebe, G33CM | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00022CU | |  | Hinterachsübersetzung, 7,18 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00020A | |  | Differentialsperre, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00021CF | |  | Hinterachsgetriebe, RBP835 u. RP835 (technisches Gesamtzuggewicht max. 120 t) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 08968D | |  | Anzahl Rückwärtsgänge, 4 Stk. | |
|  |  | | | | |
|  | **Umdrehungen (Kalkulation)** | | | | |
|  | 19006M | |  | Hinweis Umdrehungen pro Minute, r/min ist im roten Bereich (< 975) | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Opticruise** | | | | |
|  | 02519A | |  | Opticruise (automatisiertes Schaltgetriebe), mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05112A | |  | Schaltprogramme, Economy, Standard, Power | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 04370A | |  | Kickdown, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03574B | |  | Schalthebelposition , Lenksäule | |
|  |  | | | | |
|  | **Kupplung** | | | | |
|  | 03575C | |  | Kupplungspedal, Manuell u. Automatik (3-Pedal Opticruise - clutch on demand) | |
|  |  | |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Federung & Achsen** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Vorderachse** | | | | |
|  | 00034V | |  | Blattfeder vorne, Parabel 3x29 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03942A | |  | Federbuchsen vorne, Stahl | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02629B | |  | Luftfederung vorne, nicht gültig | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02768B | |  | Stabilisator Vorderachse, verstärkt, bei einer VA | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05057C | |  | Stoßdämpfereinstellung Vorderachse, soft | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Hinterachse** | | | | |
|  | 00784BA | |  | Bogie, Achslastbegrenzung u. Verlagerung, Luftfederung | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05737E | |  | Bogie Abstand hinten 1.-2. Achse, 1.350 mm | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05738A | |  | Bogie Abstand hinten 2.-3. Achse, 1.300 mm | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02630AB | |  | Luftfederung hinten, 2 Achsen | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03226A | |  | Luftbälge hinten, 2 Stk. | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00008B | |  | Federspeicher auf 1. Hinterachse, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00010B | |  | Federspeicher auf 2. Hinterachse, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01175B | |  | Federspeicher auf Nachlaufachse, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00086A | |  | Liftfunktion für Vorlauf-/Nachlaufachse, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02711B | |  | Achsanliftung, Luftfederung | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01020A | |  | Nachlaufachse, einzelbereift | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02478B | |  | Achslastanzeiger, hinten | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00084H | |  | Achslastbegrenzung, auf 8.500 kg | |
|  |  | |  |  | |
|  | 08358A | |  | Flexible Achslastverlagerung, mit | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Bremsen** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Bremssystem** | | | | |
|  | 01405B | |  | Bremsentyp, Scheibenbremsen | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02452B | |  | EBS , inkl. TC | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03485C | |  | Hill hold (Anfahrhilfe am Berg), mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02439B | |  | ESP , ausschaltbar | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02458B | |  | APS , mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 06171A | |  | Feststellbremse, pneumatisch | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00028B | |  | Federspeicher auf 1. Vorderachse, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05848A | |  | Feststellbremsventil, mit separater Prüfstellung | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06009A | |  | Bremssystem Gewichtsart, technische Gesamtgewicht | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Zusatzbremsen** | | | | |
|  | 04579F | |  | Scania-Retarder, R4700D mit Freilauffunktion | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06302C | |  | Zusatzbremsenregelung, manuell u. automatisch | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Anhängerbremse** | | | | |
|  | 00967NB | |  | Anhängerbremse, Fahrgestell | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Kraftstoffsystem** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Kraftstofftanks** | | | | |
|  | 00520A | |  | Kraftstoff, Diesel | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02750A | |  | Kraftstofftank, 1 Stk. Aluminium | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02627MI | |  | Kraftstofftank rechts, 315M Aluminium, Nutzvolumen mit FOU: 307 l/ ohne FOU: 294 l | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 04088M | |  | Kraftstofftank Ausführung rechts, medium | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 08385A | |  | Kraftstoffoptimierungseinheit (FOU), mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 08384F | |  | Position Kraftstoffoptimierungseinheit (FOU), rechter Tank, Einbauposition hinten | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 08507A | |  | Position des Kraftstofftanks in Längsrichtung, vorne | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01368B | |  | Montagehöhe Kraftstofftank, normal | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **SCR** | | | | |
|  | 04318E | |  | SCR-Tank rechts, 80 l (Nutzvolumen 60 l) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 04334A | |  | SCR Tankdeckel, verschließbar | |
|  |  | | | | |
|  | **Zubehör** | | | | |
|  | 03974A | |  | Kraftstoffspritzschutz, mit | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Radstand** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Radstand** | | | | |
|  | 01406FP | |  | Radstand, 3.950 mm | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Räder** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Reifen Vorderachse** | | | | |
|  | 10101MQ | |  | Reifen Vorderachse Bridgestone, 385/65R22.5 Regional Lenk Bridgestone Duravis R-Lenk 002 EVO | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02761B | |  | Anzahl der Reifen Vorderachse, 2 | |
|  |  | | | | |
|  | **Reifen Hinterachse** | | | | |
|  | 10102LG | |  | Reifen Hinterachse Bridgestone, 315/80R22.5 Regional Antr Bridgestone Duravis R-Antr 002 | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02762E | |  | Anzahl der Reifen Hinterachse, 8 | |
|  |  | | | | |
|  | **Reifen Nachlaufachse** | | | | |
|  | 10104MQ | |  | Reifen Nachlaufachse Bridgestone, 385/65R22.5 Regional Lenk Bridgestone Duravis R-Lenk 002 EVO | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02764B | |  | Anzahl der Reifen Nachlaufachse, 2 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02765A | |  | Anzahl der Reifen Ersatzrad, 0 | |
|  |  | | | | |
|  | **Reifenkennzeichnung Rollwiderstand** | | | | |
|  | 09027B | |  | Reifenkennzeichnung Rollwiderstand Vorderachse, B | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 09028C | |  | Reifenkennzeichnung Rollwiderstand Hinterachse , C | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 09030B | |  | Reifenkennzeichnung Rollwiderstand Nachlaufachse hinter der Antriebsachse, B | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Reifen Traglast Index** | | | | |
|  | 01056PM | |  | Reifen Traglast Index Vorderachse, 164 (5000 kg) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01057NA | |  | Reifen Traglast Index Hinterachse, 150 (3350 kg) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01058PM | |  | Reifen Traglast Index Nachlaufachse, 164 (5000 kg) | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Felgenmaterial** | | | | |
|  | 00498A | |  | Felgenmaterial, Stahl | |
|  |  | | | | |
|  | **Felgen Vorderachse** | | | | |
|  | 05001FA | |  | Felgentyp Vorderachse, 22.5 x 11.75 Stahl | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Felgen Hinterachse** | | | | |
|  | 05002DA | |  | Felgentyp Hinterachse, 22.5 x 9.00 Stahl | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Felgen Nachlaufachse** | | | | |
|  | 05004FA | |  | Felgentyp Nachlaufachse, 22.5 x 11.75 Stahl | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Anzahl Felgen** | | | | |
|  | 02771B | |  | Anzahl der Felgen Vorderachse, 2 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02772E | |  | Anzahl der Felgen Hinterachse, 8 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02774B | |  | Anzahl der Felgen Nachlaufachse, 2 | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Radzubehör** | | | | |
|  | 00798BA | |  | Radmutterabdeckung, Blende, zwei Achsen (Stahl rostfrei) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00466E | |  | Wagenheber, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01233B | |  | Unterlegkeil, 2 St. | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00148B | |  | Radmutterschutz, Blende rostfrei Stahl | |
|  |  | |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Elektronik & Assistenzsysteme** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Elektrische Anlage** | | | | |
|  | 00095J | |  | Batterien, 180 Ah | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03979A | |  | Batterieposition, links | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01122D | |  | Lichtmaschine, 100 A | |
|  |  | | | | |
|  | **Beleuchtung (Chassis)** | | | | |
|  | 03981A | |  | Rückleuchte, Glühlampe | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01532A | |  | Rückleuchtenposition, auf Halter | |
|  |  | | | | |
|  | **Assistenzsysteme** | | | | |
|  | 04335B | |  | Notbremsassistent (AEB), Fahrzeug | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03601A | |  | Spurwechselwarnung (LDW), mit | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Chassis-Anpassungen** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Allgemein** | | | | |
|  | 00403B | |  | Lenkradposition, links | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05856B | |  | Hydraulische Servolenkpumpe, variabel | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 07281B | |  | Lenksystem Vorderachse, hydraulisch | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Rahmen** | | | | |
|  | 00458L | |  | Rahmen , F957 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 08391A | |  | Rahmenverstärkung hinten, normal | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01537QB | |  | Rahmenüberhang (JA), 3.850 mm | |
|  |  | |  |  | |
|  | 07432A | |  | Lochreihe Rahmen, durchgängig | |
|  |  | | | | |
|  | **Seitenverkleidung** | | | | |
|  | 07176A | |  | Seitenmarkierungsleuchte / Richtungsanzeige, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00313B | |  | Seitenmarkierungsleuchten, vorläufig montiert | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06561B | |  | Seitenverkleidung Art, seitlicher Unterfahrschutz (Fg) | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Kotflügel** | | | | |
|  | 00514B | |  | Kotflügel Hinterachse, ''hard top'' hoch | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03959B | |  | Kotflügel Hinterachse, seitl. Position, Standard | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00762AB | |  | Sprühnebelmatten, vorne u. hinten | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00053C | |  | Schmutzfänger am vorderen Kotflügel, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06632A | |  | Schmutzfänger hinten, mit | |
|  |  | | | | |
|  | **SZM-Anpassungen** | | | | |
|  | 00463D | |  | Luftanschluss, Duomatic (nordischer Std) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00664D | |  | Anhänger-/ Aufliegeranschlüsse elektrisch, 1x15 polig | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Fahrgestellanpassungen** | | | | |
|  | 01556B | |  | Anschlüsse Licht/Luft, (Muster Nordic) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02487F | |  | Höhenverstellung, schnell | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02488D | |  | programmierbare Fahrhöhen, Bälge entleeren | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 04029A | |  | Höhenverstellung Fernbedienung, Fahrzeug | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 04031A | |  | Liftachsschalter Anhänger, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01533B | |  | Kabel für Rückleuchte, verlängert 1200 mm | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Zugtraverse-Anpassung** | | | | |
|  | 01536T | |  | Zugtraverse (Typ), DB7A zentral | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01540T | |  | Anhängerkupplung, Rockinger 500B66000 50 mm D=200 kN | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01529C | |  | Zugtraverse (Montage), positionierbar | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03717J | |  | Zugtraverse (Position), JA-300 mm | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Aufbauvorbereitung** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Allgemein** | | | | |
|  | 01369B | |  | Halter Anschlüsse Licht/Luft, Rahmenende | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05837A | |  | BCI-Steuergerät, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 06793F | |  | Belegung Drucktasten für BCI, Anzahl , 6 Stk. | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 07128B | |  | Reservierter Platz für Schalter (BWE), 2 Stk. | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 07682A | |  | Programmierbare Schalter für Vorbereitung (BCI), mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03313B | |  | Fernbedienung für Motorstart, Vorbereitung | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03314A | |  | Kabel für Zusatzschalter, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02411F | |  | Vorverlegter Kabelstrang für ABH, 7+7+7-polig | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03023D | |  | Kabelverlängerung im Rahmen für ABH, 8 m | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03888A | |  | Aufbauinformation im Kombi-Instrument, mit | |
|  |  | |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Fahrerhaus außen** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Fahrerhaus Technik** | | | | |
|  | 01659B | |  | Fahrerhauskippvorrichtung, manuell | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02521G | |  | Fahrerhausaufhängung, Luft Komfort | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Exterieur** | | | | |
|  | 00060A | |  | Sonnenblende außen, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01401D | |  | Dachreling, kurz | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05121A | |  | Regensensor, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02530C | |  | Stauraum außen, Fahrer- u. Beifahrerseite | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Stoßstange** | | | | |
|  | 05065A | |  | Stoßstangenposition, hoch | |
|  |  | |  |  | |
|  | 04932A | |  | Stoßstange vorstehend, 0 mm | |
|  |  | | | | |
|  | **Beleuchtung (Fhs. außen)** | | | | |
|  | 02983E | |  | Scheinwerfertyp, H7 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02415C | |  | Scheinwerferhöhenverstellung, manuell | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05058A | |  | Abblendlichtautomatik, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03908B | |  | Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht u. Positionslichter | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05051A | |  | Fernscheinwerfer Dach, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 06044C | |  | Nebelscheinwerfer Typ, LED 3 Dioden | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05900A | |  | Arbeitsscheinwerfer links u. rechts hinten auf dem Dach , mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01330B | |  | Rundumwarnleuchten, Vorbereitung | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 04743D | |  | Arbeitsscheinwerfer am Rahmenende, links u. rechts Vorbereitung | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Fenster** | | | | |
|  | 02313A | |  | Windschutzscheibe getönt, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05084A | |  | Türfenster, einfach | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01331A | |  | Seitenfenster hinten, rechts | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00066A | |  | Fenster in Rückwand, mit | |
|  |  | | | | |
|  | **Spiegel** | | | | |
|  | 06784A | |  | Rückspiegelgehäuse Form, glatt | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05128B | |  | Rückspiegel elektrisch einstellbar, Fahrer- u. Beifahrerseite | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 04937A | |  | Rückspiegelheizung, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 04938C | |  | Nahbereichsspiegel, elektrisch einstellbar u. beheizt | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01902E | |  | Frontspiegel, elektrisch u. beheizt | |
|  |  | | | | |
|  | **Tonsignale & Verriegelung (außen)** | | | | |
|  | 05174A | |  | Hupe / Horn vorne, Druckluft 118 dB | |
|  |  | |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Fahrerhaus innen** | | | | |
|  | **Lenkrad** | | | | |
|  | 02153G | |  | Lenkrad, Standard mit Chrom Details (Rund) | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Sitze & Betten** | | | | |
|  | 01431B | |  | Fahrersitztyp, medium A | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05022A | |  | Stoßdämpfer verstellbar Fahrersitz, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05024A | |  | Sitzheizung Fahrersitz, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 08923A | |  | Lendenwirbelstütze im Fahrersitz, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05028B | |  | Sitzbezug Fahrersitz, gewebter u. genähter Textilbezug | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01432D | |  | Beifahrersitztyp, klappbar | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05029C | |  | Sitzbezug Beifahrersitz, Velour dunkel | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05026A | |  | Armlehne Fahrersitz, mit | |
|  |  | | | | |
|  | **Polsterung & Vorhänge** | | | | |
|  | 09109B | |  | Türverkleidung, Stoff | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02299A | |  | Wandverkleidung, Vinyl | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00143B | |  | Vorhang Windschutzscheibe/Türen, Vorbereitung | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Beleuchtung (Fhs. innen)** | | | | |
|  | 04843C | |  | Innenbeleuchtung, Ambiente | |
|  |  | | | | |
|  | **Instrumententafel** | | | | |
|  | 02172F | |  | Armaturenbrettausführung, Standard mit Chrom Details | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 08488A | |  | Armaturenbrettausstattung Beifahrerseite, Ablagefach | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 04903A | |  | Armaturenbrett unterer Teil, dark sand | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02301R | |  | Kombi-Instrument, Premium | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02303US | |  | EU- Kontrollgerät (Tacho), SMART Gen. 2 Stoneridge | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05750C | |  | 12V/24V Anschlüsse, Premium 24 V | |
|  |  | | | | |
|  | **Kommunikation** | | | | |
|  | 05120B | |  | Infotainment System, Premium 7'' Display | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05203A | |  | Infotainment Schalter im Lenkrad, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06079A | |  | Radio mit Digitalem Radioempfang (DAB), mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06498B | |  | USB Anschluss Fahrerseite, USB u. Mobiltelefon Vorbereitung | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06499A | |  | USB Anschluss am Armaturenbrett Mitte, USB ausschließlich | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02176C | |  | Lautsprecher, Premium Version 4x20 W Dual Coil | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 07754A | |  | Kartendaten, Europa | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00391D | |  | CB Funk-Vorbereitung, 12 V mit Lautsprecher | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03885A | |  | Bluetooth für Infotainment System, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03808C | |  | Scania Communicator, C300 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 04019A | |  | FMS Vorbereitung, Fahrzeugschnittstelle | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03501A | |  | OBU-Vorrüstung, Antenne u. Kabel | |
|  |  | | | | |
|  | **Tonsignale & Verriegelung (innen)** | | | | |
|  | 02343A | |  | Anzahl Schlüssel, 2 Stk | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05123C | |  | Zentralverriegelung, mit Fernbedienung | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02412B | |  | Rückfahrwarnsignal, ausschaltbar | |
|  |  | |  |  | |
|  | 08615A | |  | Sicherheitsgurtwarnung, Fahrer- u. Beifahrerseite | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 03693B | |  | Alco Lock , Vorbereitung | |
|  |  | | | | |
|  | **Heizung & Lüftung** | | | | |
|  | 05208A | |  | Heizsystem, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 00097A | |  | Klimaanlage, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02200B | |  | Temperaturregelung, automatisch | |
|  |  | |  |  | |
|  | 08400A | |  | Fahrerhaus-Innenraumfilter, Typ, Normal | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00118P | |  | Standheizung, Wasser/Luft (Fahrerhaus u. Motor) 6 kW | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Stauraum** | | | | |
|  | 02042B | |  | Stauraum Rückwand, mit Schublade | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02472A | |  | Ablagefach an der Rückwand, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05210A | |  | Ablageschiene an der Fahrerhausrückwand, lang | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Zusätzliche Innenausstattung** | | | | |
|  | 02177A | |  | Dachluke, manuell | |
|  |  | |  |  | |
|  | 06172B | |  | Sonnenblende seitlich innen Fahrerseite, Rollo | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 09503B | |  | Sonnenblende innen , geteilt u. manuell | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 08081A | |  | Haltegriffe Farbe, Schwarz | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05542A | |  | Griff oberhalb der Tür, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02162A | |  | Fußmatten, Gummi | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02168A | |  | Motortunnelabdeckung, Gummi | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05611A | |  | Zigarettenanzünder, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05133A | |  | Lampen- u. Werkzeugsatz, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05612B | |  | Abfallbehälter, Fahrerseite | |
|  |  | |  |  | |
|  | 05544A | |  | Druckluftpistole, mit | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Farben & MCC** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Fahrerhaus** | | | | |
|  | 06527A | |  | Fahrerhausfarbe Typ, Uni-Farbe | |
|  |  | |  |  | |
|  | 06486AZ | |  | Fahrerhausfarbe grün, Opague Green (ähnlich RAL6026) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02741G | |  | Frontgrill-Lackierung, Fahrerhausfarbe | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Chassis** | | | | |
|  | 06778AP | |  | Rahmenfarbe grau, Sub Grey (Std. no) 1346692 | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **MCC** | | | | |
|  | 06010A | |  | MCC, Frontgrill oberer Teil, Fahrerhausfarbe | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06021A | |  | MCC, Frontgrill Rippen oberer Teil, Fahrerhausfarbe | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06022A | |  | MCC, Frontgrill unterer Teil, Fahrerhausfarbe | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06023A | |  | MCC, Frontgrill Rippen unterer Teil, Fahrerhausfarbe | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06026A | |  | MCC, Sonnenblende außen, Fahrerhausfarbe | |
|  |  | |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **FFU & S-Order** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **FFU - Elektronik & Nebenantriebe** | | | | |
|  | 03832H | |  | Kamera-System FFU, Orlaco Rückfahrkamera für Infotainment-System Display | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **FFU - Mechanik, Stauraum & Einzelteile** | | | | |
|  | 07901GA | |  | Aufbauvorbereitung FFU, CAN-Vorbereitung | |
|  |  | |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | **Zertifikate, Maße & Gewichte** | | | | |
|  |  | | | | |
|  | **Zertifikate** | | | | |
|  | 04049B | |  | EU Typenzulassung, unvollständig | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02127A | |  | Manövrierbarkeit nach 97/27/EC, ja | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 01367A | |  | Lenkzertifikat 1999/7/EG, mit | |
|  |  | |  |  | |
|  | 01493AB | |  | Bremszertifikat, nach ECE R-13 | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02972A | |  | Lastübertragung nach EC 97/27, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 07102A | |  | Lärmarmes Kraftfahrzeug (§8b KDV), mit (§8b KDV, 78/80dB(A)) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00472AN | |  | Geräuschkapselung, 79/81 dBA R51.03 (für N3) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06446H | |  | Geschwindigkeitsbegrenzer gesetzlich, 90 km/h | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 05828A | |  | Sprühnebelmattenzertifikat gemäß EU-Richtlinien , mit | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 07462A | |  | Kraftstoffkennzeichnung gemäß EC, mit | |
|  |  | |  |
|  |  | | | | |
|  | **Maße** | | | | |
|  | 19008A | |  | FUP geprüft, Ja | |
|  |  | |  |  | |
|  | 19009A | |  | RUP geprüft, Ja | |
|  |  | |  |  | |
|  | 19010A | |  | Max Fahrzeughöhe geprüft, Ja | |
|  |  | |  |  | |
|  | 03239A | |  | Max. Fahrzeughöhe (gesetzlich), 4.000 m | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00058E | |  | Fahrzeugbreite, 2.550 mm | |
|  |  | | | | |
|  | **Gewichte** | | | | |
|  | 06175KY | |  | Gesetzliches Fahrzeuggewicht (GVW), 32.000 kg | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06177LI | |  | Technisches Fahrzeuggewicht, 33.000 kg | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00771DA | |  | Gesetzliches Gesamtzuggewicht (GTW), 40.000 kg | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 06214EY | |  | Technisches Gesamtzuggewicht (GTW), 40.000 kg | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00073T | |  | Technische Vorderachslast , 9.000 kg | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 00552BD | |  | Technische Bogielast, 24.000 kg (8.500+8.500+7.000) | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |  | |
|  | 02751D | |  | Gesetzliche Last 1. Achse, 8.000 kg | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02752DE | |  | Gesetzliche Last 2. Achse, 8.500 kg | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02753DE | |  | Gesetzliche Last 3. Achse, 8.500 kg | |
|  |  | |  |  | |
|  | 02754AF | |  | Gesetzliche Last 4. Achse, 5.600 kg | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Händlerzubehör / Fremdleistungen** |

Mit der Unterschrift bestätigt der Aufbauhersteller, dass er die Spezifikation in den für den Aufbau  
relevanten Punkten geprüft hat, gemäß den Scania Aufbaurichtlinien arbeitet und Zugang zur Scania  
Bodybuilder-Homepage (BBH) www.truckbodybuilder.scania.com hat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | **Genehmigung des Aufbauherstellers:** | |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | | Ort,Datum | |  | Stempel / Unterschrift |